void setup()

{

pinMode(1, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

 }

void loop()

{

digitalWrite(1, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(1, LOW);

delay(500);

digitalWrite(2, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(2,LOW);

delay(500);

digitalWrite(3, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(3, LOW);

delay(500);

}